网关功能接口协议

# 协议背景

智能家居系统中网关功能划分为两个部分，设备服务以及业务逻辑。两部分为独立的应用，两者间通过socket or mqtt通信，网关功能接口协议（gateway function interface protocol，简称GFIP），为设备服务层与业务逻辑层之间的通信协议，协议基于json格式进行定义。

协议功能

提供给业务层设备查询，配置，